옥내급수관 시공·관리 우수업체

등록제도 운영지침

2024. 2.

옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록제도 운영지침

제정 2024. 02. 13.

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 절차서는 수도법 제21조제5항 및 같은 법 제33조제3항 규정에 의한 옥내급수관 공사의 시공 후 고품질을 확보하기 위하여 한국상하수도협회(이하 “협회”라 한다)가 시공업체의 시공성 및 기술능력 등을 평가·등록·관리함에 있어 필요한 사항에 대한 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 이 절차서의 목적을 위하여 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “옥내급수관”이라 함은 수도사업자가 일반의 수요자에게 정수를 공급하기 위하여 설치한 배수관으로 부터 분기하여 설치된 급수관 중 수도사업자가 수도시설관리권을 가지는 범위를 제외한 것을 말한다.

2. “교체”라 함은 관 내부의 녹 및 이물질이 있는 노후 급수관을 새로운 내식성 급수관으로 바꾸는 것을 말한다.

3. “갱생”이라 함은 관내부의 녹 및 이물질을 제거한 후 코팅 등의 방법으로 통수기능을 회복하는 것을 말한다.

4. “세척”이라 함은 급수관(“아연도 강관은 제외한다.”) 내부의 이물질 또는 미생물막 등을 관에 손상을 주지 아니하면서 물이나 공기를 주입하는 방법 등으로 제거하는 것을 말한다.

5. “공용배관”이라 함은 옥내급수관 중 공동주택 단지 내 주 수도미터 이후부터 세대배관 사이의 배관(횡주관, 입상관)을 말한다.

6. “세대배관”이라 함은 공용배관에서 분기한 세대별 수도미터부터 가정 내 설치하는 개별배관 및 단독주택의 개인급수시설을 말한다.

7. "등록업체"라 함은 협회에서 교체, 갱생, 세척 시공업체의 시공성 및 기술능력 등을 평가한 결과 공사를 수행할 수 있는 자격이 있음을 인정하여 협회장의 명의로 등록증을 교부받은 업체를 말한다.

8. 제7호의 등록업체 중 교체, 세척 시공업체는 1종, 2종으로 구분하며 1종의 경우 공용배관 및 세대배관, 2종의 경우 세대배관 및 150세대 미만 공용급수관을 시공할 수 있다.

제3조(등록신청자격) 옥내급수관 우수업체(이하 “우수업체”라 한다)로의 등록신청 자격은 다음과 같다.

1. 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)에 따라 기계설비공사업에 등록된 업체(교체, 세척은 1종을 신청한 경우에만 해당)

2. 「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령」제13조(입찰의 참가자격)에 의한 자격요건을 구비한 자

3. 협회로부터 급수설비 관련 교육을 별표 2의 인력을 대상으로 매년 6시간 이상 이수한 자

제2장 옥내급수관 관리위원회

제4조(옥내급수관 관리위원회의 구성 및 운영) ① 한국상하수도협회장(이하 “협회장”이라 한다)은 옥내급수관 공사에 대한 시공업체의 등록업무에 관한 사항을 심의하기 위하여 협회에 옥내급수관 관리위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 20인 이내의 인력풀로 구성하되, 내부위원의 수가 외부위원 수의 10분의 5를 초과하지 않도록 구성하여 운영한다.

③ 위원장은 위원회 개최 시 호선으로 정하며, 위원은 다음 각 호의 자 중에서 협회장이 위촉하는 자로 한다.

1. 협회 상수도처장

2. 수도사업자(지방자치단체 등)의 급수설비관련 분야에서 15년 이상 근무한  자로서 6급 이상인 자

3. 대학의 정(부)교수 이상으로 10(15)년 이상 상하수도 급․배수계통의  연구경력을 가진 자

4. 정부투자기관 또는 국공립연구기관의 관련분야 책임연구원(연구위원급)  이상인자

5. 급수설비 기술분야에서 15년 이상 근무한 자

6. 국가기술자격법에 의한 기술사(상하수도기술사, 수질관리기술사) 자격소지자

7. 제3호 내지 제5호와 동등이상의 자격이 있다고 협회장이 인정한 자

④ 간사는 협회 담당팀장이 되고, 위원회의 원활한 진행을 위하여 회의개최, 위원출석 확인 및 회의록 작성 등 필요한 업무를 수행한다.

⑤ 옥내급수관 관리위원회 위원의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 있다. 단 특별한 사유가 있거나 위원이 직무를 수행할 수 없다고 판단 될 경우, 임기 중에라도 해촉할 수 있으며, 보궐위원의 임기는 전임 위원의 잔임기간으로 한다.

⑥ 협회장은 관리위원회 위원으로 위촉한 때에는 별지 제16호 서식의 위촉장을 수여하여야 한다.

제5조(임무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 등록 대상공법의 선정에 관한 사항

2. 우수업체 신규등록에 관한 사항

3. 우수업체 등록갱신에 관한 사항

4. 등록업체 처분에 관한 사항

5. 이 지침의 개정에 관한 사항

6. 기타 우수업체 운영에 필요한 사항

제6조(위원회) ① 협회장은 제5조에서 규정한 사무가 발생된 때에는 위원회에 회부하여 심의․의결토록 한다.

② 협회장이 회의를 소집하고자 하는 경우에는 회의 개최일 5일 전까지 회의 일시 및 장소 등을 각 위원들께 통보하여야 한다.

③ 위원회는 재적위원 과반수 이상의 출석으로 성원되며, 출석위원 과반수이상의 찬성으로 의결한다.

④ 협회장이 필요하다고 인정하는 경우, 서면으로 안건을 부의·의결할 수 있다.

⑤ 협회장이 필요하다고 인정하는 경우, 등록신청업체의 기술관계자 등을 회의에 참석시켜 공법의 핵심내용 등에 대한 설명을 요청할 수 있다.

제3장 우수업체 등록

제7조(등록공모) 협회장은 우수업체 등록공모를 하고자 한 때에는 별표 1과 같이 필요한 사항을 공고하여야 하며, 등록공모 공고는 매 반기별로 실시하고 필요시 추가적으로 등록 공모를 실시하거나 상시 공모를 할 수 있다.

제8조(장비기준 등) 우수업체로 등록하고자 하는 업체가 갖추어야 할 기본적인 인력·시설 및 장비기준은 별표 2와 같다.

제9조(등록신청) ① 우수업체로 등록하고자 하는 업체는 별지 제1호 서식의옥내급수관 우수업체 등록신청서(이하 “신청서”라 한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 협회장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2조 제8호의 2종을 신청할 경우 제1호 및 제4호 부터 제6호는 생략할 수 있고, 갱생 및 세척의 경우 제 11호는 생략할 수 있다.

1. 기계설비공사업 등록증 사본 1부.

2. 사업자등록 증명원 사본(신청일 기준 1개월 이내) 1부.

3. 인력, 시설 및 장비 현황표 1부(별지 제2호 서식)

4. 시공실적증명서 1부(별지 제3호 서식).

5. 재무제표 1부(별지 제4호 서식).

6. 기술개발 투자비 확인서 1부(별지 제5호 서식).

7. 특허 및 기술인증 현황 1부.

8. 공정도 및 작업표준서 1부.

9. 협회 교육이수 증명서 1부.(급수설비 관련 교육에 한 함)

10. 장비 검·교정서 1부.(별지 제12호 서식)

11. 주요자재 관리목록.(별지 제13호 서식)

② 협회장은 신청서류를 확인하여 제출서류가 미비하거나 불명확한 경우에는 기한을 정하여 등록신청인에게 보완을 요청할 수 있으며 보완요청 기한 내 보완자료 또는 보완계획 등이 제출되지 아니하는 경우에는 등록신청을 철회한 것으로 본다. 이 경우 신청서류 일체는 반환하지 않는다.

제10조(실무평가팀) ① 협회장은 제11조 규정에 의한 등록평가를 위하여 협회에 실무평가팀을 구성하여야 한다.

② 실무평가팀은 제4조에 의한 위원회 위원 및 협회 직원 중 5인 이내로 구성하며, 실무평가팀장은 협회의 담당부서장으로 한다.

③ 실무평가팀의 업무는 다음과 같다.

1. 서류평가 및 현장실태평가

2. 종합평가보고서 작성(별지 제8호 서식)

3. 기타 우수업체 등록평가와 관련된 사항

④ 실무평가팀은 현장실태평가 시 필요한 경우 시범시공을 통한 평가를 실시할 수 있다.

제11조(등록평가) ⓛ 협회장은 제9조의 규정에 의한 등록신청이 있을 때는 제10조의 실무평가팀으로 하여금 등록 평가를 실시하도록 한다.

② 제1항의 등록평가는 서류평가와 현장실태평가로 구분한다.

③ 서류평가는 등록신청업체가 제출한 서류를 토대로 별표 2의 보유 장비 및 인력 현황을 확인하고, 별표 3의 시공이행능력 평가방법에 따라 시공능력평가액 산정을 실시한다.

④ 현장실태평가는 서류평가결과 적합업체를 대상으로, 현장실태 평가계획서를 작성하여 대상업체에 통보한 후 실시한다.

제12조(등록증교부 등) ① 협회장은 위원장이 제5조 제2호 및 제3호의 사항을 제6조의 위원회를 거쳐 우수업체로 판정한 경우에는 해당업체에 대하여 등록증(별지 제6호 서식)을 교부하고, 협회 홈페이지에 게재한다.

② 등록의 유효기간은 등록일로 부터 2년으로 한다.

③ 협회장은 위원회의 심의결과를 등록신청업체의 장에게 통보하여야 하며, 관련 기관의 장에게 통보할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의해 교부받은 등록증을 분실하였거나 식별이 곤란할 정도로 훼손되었을 경우 재교부할 수 있다.

제13조(등록갱신) ① 등록 유효기간이 만료되는 업체가 자격을 계속 유지하기 위하여 유효기간 만료 45일 이전에 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 협회장에게 신청하여야 한다. 다만, 제2조 제8호의 2종을 신청할 경우 제1호 및 제4호 부터 제6호는 생략할 수 있고, 갱생 및 세척의 경우 제 12호는 생략할 수 있다.

1. 기계설비공사업 등록증 사본 1부.

2. 사업자등록 증명원 사본(신청일 기준 1개월 이내) 1부.

3. 인력, 시설 및 장비 현황표 1부.(별지 제2호 서식)

4. 시공실적증명서 1부.(별지 제3호 서식)

5. 재무제표 1부.(별지 제4호 서식)

6. 기술개발 투자비 확인서 1부.(별지 제5호 서식)

7. 특허 및 기술인증현황 1부.

8. 공정도 및 작업표준서 1부.

9. 옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고서 각 1부.(별지 제9호 서식)

10. 협회 교육이수 증명서 1부.(급수설비 관련 교육에 한 함)

11. 장비 검‧교정서 1부.(별지 제12호 서식)

12. 주요자재 관리목록.(별지 제13호 서식)

② 협회장은 제 1항의 등록 갱신신청을 접수한 때에는 등록갱신 심의를 위해 제6조의 위원회에 회부한다.

③ 제6조의 위원회는 별지 제10호의 양식에 따라 등록갱신 평가표를 작성 및 심의한다. 다만, 유해성 및 안전성 등에 대해 문제가 발생할 경우 위원회에서 해당 사항에 대해 추가하여 심의를 할 수 있다.

④ 제3항의 심의결과에 따라 부적합 사항이 발생할 경우 등록업체는 별지 제11호에 따라 30일 이내에 부적합 개선조치 보고서를 협회에 제출하여야 한다.

⑤ 제4항에 따라 부적합 개선조치 보고서를 제출한 기업에 한해 위원회에서 해당 사항에 대해 재심의한다.

제14조(등록업체 등의 지원) 협회장은 제12조의 규정에 따른 등록업체를 지원하기 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.

1. 정부 및 공공기관 등의 우선 활용 요청

2. 협회 홈페이지에 홍보와 각종 발표회, 세미나, 전시회 등에서의 홍보

3. 등록업체의 수요기반 확대, 기술 및 품질의 지속적인 개선, 개량 등 개발기술의 실용화를 위하여 필요한 사항

4. 기타 등록업체를 지원하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항

제15조(표시) 협회장은 등록업체가 시공한 대상건축물에 시공자 부담으로 별지 제7호 서식에 따른 표시를 하게 할 수 있다.

제16조(사후관리) ① 협회장은 등록업체가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 등록 당시의 조건 유지여부 등을 확인하는 사후관리를 할 수 있다.

1. 공사 수요자 및 기타 민원인으로부터 이의 신청을 받은 경우

2. 사업체의 양도․양수·이전 등 기업여건의 변동으로 재점검할 필요가 있다고 인정되는 경우

3. 기타 협회장이 필요하다고 인정한 경우

② 제1항 제1호 및 제2호의 경우 시공 중인 현장 또는 시공 후 불만 발생지역을 조사하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시공과정 중 장비점검이 어려운 경우에는 해당업체에서 장비를 점검할 수 있다.

③ 제1항에 따라 사후관리 결과 필요한 경우, 그에 따른 시정명령을 할 수 있다.

제17조(등록업체 취소 등의 처분) ① 협회장은 등록업체가 다음 각 호에 해당되는 경우 위원회의 심의를 거쳐 자격을 취소할 수 있으며 자격이 취소된 업체는 취소일로부터 1년 이내에 등록 신청할 수 없다.

1. 제출 서류의 허위 등 부정한 방법으로 선정된 것이 판명된 경우

2. 등록업체의 자진취소 요청이 있는 경우

3. 등록업체의 폐업사실이 확인된 경우

4. 등록기간 내 부도, 대금지급불능 등 경영상 중대한 문제가 발생한 경우

5. 사업을 중단하였거나 기술능력을 유지하고 있지 않는 것이 확인된 경우

6. 하자 보수처리 불성실 업체로서 관련기관에 손실을 초래하였거나 초래  할 우려가 있는 경우

7. 연간등록 수수료를 납부일 기준으로 3개월 이내에 납부하지 않은 경우

8. 등록 유효기간 내 공사 시공실적이 없는 경우로 위원회에서 등록취소를 결정한 경우

9. 제16조 제3항에 따른 시정명령을 이행하지 않은 경우

10. 시공에 따른 협회의 특별점검 시 이에 응하지 않거나 현장에서 요청한 자료 및 확인절차를 거부한 경우

② 협회장은 다음 각 호에 해당되는 경우 1개월 이상 1년 미만 기간의 범위 내에서 위원회의 심의를 거쳐 등록업체의 자격을 정지할 수 있다.

1. 세척·갱생의 경우 등록업체가 시공한 공법에 심각한 결함이 발생하여 시공품질 확보가 곤란한 경우

2. 제13조 제4항 및 제20조에 해당하는 자료를 제출 또는 등록하지 않은 경우

3. 기타 등록업체의 자격을 제한하는 것이 타당하다고 인정하는 경우

③ 등록업체의 명의를 대여 받은 자는 옥내급수관 우수업체로 등록한 자로 볼 수 없으며, 명의를 대여한 사실이 확인된 경우 즉시 등록을 취소한다.

제4장 기 타

제18조(수수료 등) ① 옥내급수관 우수업체 평가․등록 및 홍보 등을 위해 다음 각 호에 따라 별표 4의 수수료를 등록 및 신청업체에 청구하며, 해당 업체는 이를 납부하여야 한다.

1. 본 절차서 제9조에 의한 우수업체 신규 등록신청을 할 때의 신청 수수료

2. 본 절차서 제11조에 의한 우수업체 현장실태평가를 할 때의 현장실태평가 수수료

3. 본 절차서 제13조에 의한 우수업체 등록갱신 할 때의 신청수수료

4. 본 절차서 제14조에 의한 우수업체의 홍보 및 업체활성화를 위한 연간  등록 수수료

② 등록평가를 위하여 시험연구기관에 원자재, 설비의 성능시험, 시공 후 시편의 품질검사, 수질검사 등을 의뢰하는 경우에는 등록신청업체의 장에게 필요한 비용을 부담하게 할 수 있다.

제19조(수당 및 여비) 협회장은 제6조에 따른 회의참석자, 제11조에 따른 현장실태평가자 또는 제16조의 규정에 의한 사후관리 평가위원에게 예산의 범위 내에서 수당 또는 여비를 지급할 수 있다.

제20조(실적 제출 등) ① 등록업체는 반기 1회 시공실적 등을 별지 제3호 서식에 따라 협회장에게 제출하여야 한다.

② 그 밖에 제도 운영과 관련하여 협회장이 필요하다고 판단하여 자료제출을 요구 할 경우, 협회장에게 제출하여야 한다.

부     칙

제1조 (시행일) 이 지침은 2024년 2월 13일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 지침은 기존의 ‘옥내급수관 세척 우수업체 등록제도 운영절차서’와 ‘옥내급수관 갱생 우수업체 등록제도 운영절차서’를 2024년 1월 29일 옥내급수관 관리위원회에서 의결하여 이 지침으로 제정하였다.

[별표 1]

한국상하수도협회 공고 제 20××-00000 호

옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록 안내 공고(예시문)

옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록제도 운영절차서 제7조 규정에 의하여 옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록을 위한 신청 요강을 다음과 같이 공고합니다.

1. 대상공법 :

2. 신청서 접수기간 :

3. 신청자격 :「건설산업기본법」제9조에 따라 기계설비공사업에 등록된 업체로서「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령」제13조에 정한 경쟁입찰 참가자격 요건을 갖춘업체

4. 신청서류 : 옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록(갱신)신청서 1부                    (별지 제1호 서식)

5. 신청서 접수처 : 한국상하수도협회 물산업인증팀

6. 등록자격심사 기준 : 옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록제도 운영지침

7. 기타사항

① 접수된 서류는 일체 반환되지 않음.

② 문의사항은 협회 물산업인증팀(☎ 02-3156-7791)으로 문의바람.

20OO. OO. OO

한국상하수도협회장

[별표 2]

인력․시설 및 장비기준(교체)

구분	1종	2종
인력	o 현장감독원 1인 이상 기계설비분야 중급기술자 및 고급기술자, 관로 및 급수설비 설계･시공 관련 5년 이상 경력소유자로 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자	o “교체 등 조치”를 직접 수행하는 자(현장감독원을 포함한다) 1인 이상으로서 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자
	o “교체 등 조치”를 직접 수행하는 자(용접, 배관, 라이닝, 전기 등) 2인 이상으로서 경력 3년 이상 및 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자
시설	o 250㎡ 이상(사무실 및 창고 포함 면적)	-
장비	o 배관 절단 관련 - 절단용 커터 - 그라인더 o 도장 및 용접 관련 - 용접기기 : 1대 이상(최대 사용량의 145%이상) - Sand Paper 또는 Wire Brush o 진단 및 품질검사 관련 - 수압계 및 유량계 : 1대 이상 - 내시경 카메라(내경 15A ~ 150A 관찰) : 1대 이상 (카메라 해상도 : 30만 화소 이상, 녹화기능 포함) - 조명기구 : 1대 이상 (펜라이트 등) - 간이수질검사 기구(잔류염소측정기, 색도계, 탁도계, pH계) 각 1대 이상 o 기타 - 운반차랑(1톤 이상) : 1대 이상 - 작업복, 안전모 등 : 작업인원수에 적합하게 확보	o 배관 절단 관련 - 절단용 커터 - 그라인더 o 도장 및 용접 관련 - 용접기기 : 1대 이상(최대 사용량의 145%이상) - Sand Paper 또는 Wire Brush o 진단 및 품질검사 관련 - 수압계 및 유량계 : 1대 이상 - 내시경 카메라(내경 15A 이상 관찰) : 1대 이상 - 조명기구 : 1대 이상 (펜라이트 등) - 탁도계 1대 이상 - 잔류염소측정기 1대 이상 o 기타 - 운반차랑 : 1대 이상 - 작업복, 안전모 등 : 작업인원수에 적합하게 확보

인력․시설 및 장비기준(갱생)

구분	기준
인력	o 현장감독원 1인 이상 환경(수질부문), 토목, 건축, 기계 등 산업기사 이상의 자격이 있는자, 관로 및 급수설비 설계･시공 관련 5년 이상 경력소유자로 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자
	o “갱생 등 조치”를 직접 수행하는 자(용접, 배관, 라이닝, 전기 등) 2인 이상으로서 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자
시설	o 250 ㎡(사무실 및 창고 포함 면적)
장비	o 진단관련(수질검사 포함) - 수압계 및 유량계 : 1대 이상 - 내시경 카메라(내경 15 mm ~ 150 mm 관찰) : 1대 이상(해상도 : 30만 화소 이상, 녹화기능 포함) - 관두께 초음파 측정기 및 관로탐지기(금속, 비금속) : 1대 이상 - 조명기구 : 1대 이상 (펜라이트 등) - 간이수질검사 기구(잔류염소측정기, 색도계, 탁도계, pH계) 각 1대 이상 o 전처리(연마+세척+건조 등) - 연마기, 압력분배기, 세정수 공급장비, 건조기 및 제습기, 집진기 : 1대 이상 확보 o 전처리+라이닝 공통 - 소음기 및 공기유속측정기 : 1대 이상 - 고압호스(송기용, 집진용) - 콤프레셔 : 17㎥/m×7kgf/㎠×180(ps) 이상 용량으로서 적용관경에 적합하게 1대 이상(임대 가능) o 라이닝 - 전동식 도료혼합기, 리바이브 및 리시브, 도료 토출장치,도료용량 측정장비 : 1대 이상 o 품질검사 - 도막두께 측정기 및 홀리데이 디텍터(핀홀 유무 측정) : 1대 이상 o 기타 - 운반 차랑(1톤 이상) : 1대 이상 - 작업복, 안전모 등 : 작업인원수에 적합하게 확보

인력․시설 및 장비기준(세척)

구분	1종	2종
인력	o 현장감독원 1인 이상 환경(수질부문), 토목, 건축, 기계 등 산업기사 이상의 자격이 있는자, 관로 및 급수설비 설계･시공 관련 5년 이상 경력소유자로 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자	o “세척 등 조치”를 직접 수행하는 자(현장감독원을 포함한다) 1인 이상으로서 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자
	o “세척 등 조치”를 직접 수행하는 자(용접, 배관, 라이닝, 전기 등) 2인 이상으로서 협회에서 실시하는 급수설비 관련 교육을 이수한 자
시설	o 250 ㎡ 이상(사무실 및 창고 포함 면적)	-
장비	o 진단 및 품질검사 관련 - 수압계 및 유량계 : 1대 이상 - 내시경 카메라(내경 15A ~ 150A 관찰) : 1대 이상 (카메라 해상도 : 30만 화소 이상, 녹화기능 포함) - 관두께 초음파 측정기 및 관로탐지기(금속, 비금속) : 1대 이상 - 조명기구 : 1대 이상 (펜라이트 등) - 간이수질검사 기구(잔류염소측정기, 색도계, 탁도계, pH계) 각 1대 이상 o 세척 시공 - 세척기기 : 2대 이상 (5 kg/㎠이상) - 치공구류 o 기타 - 운반차랑(1톤 이상) : 1대 이상 - 작업복, 안전모 등 : 작업인원수에 적합하게 확보	o 진단 및 품질검사 관련 - 수압계 및 유량계 : 1대 이상 - 내시경 카메라(내경 15A이상 관찰) - 조명기구 : 1대 이상 (펜라이트 등) - 탁도계 1대 이상 o 세척 시공 - 세척기기 : 1대 이상 (5 kg/㎠이상) - 치공구류 o 기타 - 운반차랑 : 1대 이상 - 작업복, 안전모 등 : 작업인원수에 적합하게 확보

[별표 3]

시공이행 능력평가

1. 시공이행능력 평가액 산정

◦ 등록업자의 시공이행능력 평가액은 시공가능 예정금액이라 한다.

◦ 시공이행능력 평가액의 산정은 최초 등록시 및 등록일 기준 매년     실시하여 우수업체 등록증에 표시 및 홈페이지에 게재한다.

◦ 시공능력 평가액의 산정은 다음 계산식에 의하며, 10만원 미만의      숫자는 버린다.

(산정방법)

시공이행능력 평가액 = 시공실적 평가액 + 자본금 평가액 + 기술능력                          평가액 + 경력평가액

가. 시공실적 평가액 : 시공실적 평가액 = 연평균 시공이행 실적액

◎ 산출식 : (최근 회계연도 5년간 총 실적 ÷ 영위월수) × 12

(1) 영위월수가 60을 초과할 경우 60까지만 인정

(2) 영업기간 1년 이상 5년 미만인 경우 나머지 일수가 15일 이           상인 경우에는 1월로 하고, 그 미만인 경우에는 이를 버린다.

(3) 영업기간이 1년 미만인 경우에는 당해기간 실적액을 연평균           시공이행 실적액으로 한다.

나. 자본금 평가액 : 실질자본금 × 실질자본금 평점 × 20/100

(1) 실질자본금은 총자산에서 총 부채를 뺀 금액으로 하며, 실질           자본금이 0이하인 때에는 자본금평가액을 0으로 한다.

(2) 옥내급수관 교체, 갱생, 세척업 외의 다른 사업을 겸업하는 자인 경우에는 실질자본금에서 겸업비율에 해당하는 금액을 공제한다.

※ 실질자본금 = (총자산 - 총부채) - 겸업비율 해당금액

※ 겸업비율 = (총 매출액 - 시공실적액) ÷ 총 매출액

전년도 재무재표 확인

(3) 실질자본금의 평점은 실질자본금을 건설산업기본법에 의한           자본금으로 나눈 자본금 배수의 가중치로서 배수별 평점은           다음과 같다.

자본금 배수	2배 미만	2배 이상 3배 미만	3배 이상 4배 미만	4배 이상 5배 미만	5배 이상
평점	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4

다. 기술능력 평가액 :

기술능력평가액 = 최근 3년간 기술개발투자액 × 기술개발 반영비율

(1) 최근 3년간 기술개발투자액은 「조세특례제한법 시행령」별표 5            및 별표 6에 규정된 비용 중 옥내급수관 시공 분야에                실제로 사용된 금액으로 한다.

(2) 기술개발 반영비율 가점 요소는 다음과 같다.

가) 「건설기술관리법」 제18조, 「환경기술개발 및 지원에 관             한 법률」제7조의 규정에 의거 신기술로 지정 고시된 경우 : + 5%

나) 해당기술에 대해 한국공개특허로 고시된 경우 : + 5%

라. 경력평가액

경력평가액 = 시공실적평가액 × 시공업 영위기간 평점 × 20/100

(1) 영위기간은 허가를 받은날, 양도신고를 한 날, 또는 합병신고를           한 날부터 등록공고 전일까지로 한다.

(2) 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 실적 및 영위기간은   종전 등록업자의 실적 및 영위기간과 시공업을 승계한 자의 실적 및 영위기간을 합산한다.

가) 개인이 영위하던 시공업을 법인사업으로 전환하기 위하여 시공업을 양도하는 경우 (시공업의 허가를 받은자가 그 법인의 대표자가 되는 경우에 한한다.)

나) 법인을 합명회사 또는 합자회사에서 유한회사 또는 주식             회사로 전환하기 위하여 양도하는 경우

(3) 영위기간 평점은 다음과 같다.

영위 기간	1년 미만	1년 이상 2년 미만	2년 이상 3년 미만	3년 이상 4년 미만	4년 이상 5년 미만	5년 이상 6년 미만	6년 이상 7년 미만	7년 이상 8년 미만	8년 이상 9년 미만	9년 이상 10년 미만	10년 이상
평점	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0

2. 시공안전성 확인

◦ 시공실적 제출 대상 건축물 중 임의로 1개소 이상을 선정하여 수도법     시행규칙 별표 4에 의한 일반검사를 실시하여 등록여부 결정 및 시공능력 평가액에 반영한다.

- 시공 후 경과기간이 3년 이내 건축물 1개소는 반드시 수질검사를 실시하며, 3년 초과 5년 이내 건축물 및 5년 초과 건축물 각 1개소는 탐문조사를 통해 불량 및 하자내용을 조사한다.

◦ 시범시공을 실시할 경우 횡주관, 입상관, 90°이상 곡관부, 중간밸브가     포함된 모형 플랜트를 설치하여 실시할 수 있다.

가. 시공실적 대상건축물 평가

시공 후 경과기간	불량 및 하자내용	평가
3년이내	- 출수불량, 적수, 누수여부	등록불가, 등록취소
	- 수질검사 후 1개항목 이상 초과
3년초과 5년이내	- 출수불량, 적수, 누수여부	시능능력평가액× -10%
5년 초과	- 출수불량, 적수, 누수여부	시공능력평가액× -5%

※ 시공 후 경과기간은 준공일 기준으로 한다.

※ 수질검사 후 1개 항목 이상 초과 여부는 옥내급수관 이전 배수관 등 노후 및 불량 등으로 인한 기준초과를 입증할 경우에는 해당되지 않으며 신청업체가 이를 증명하여야 한다.

※ 시공 후 3년 이내 건축물의 수질검사는 당해 연도 일반수도사업자에 의한 수질검사 결과 보고서 또는 일반수도사업자가 확인한 수질검사 결과보고서를 제출할 경우 이를 대체할 수 있다.

나. 시범시공 모형 플랜트 설치기준

(1) 횡주관 : 15 m 이상 확보

(2) 입상관 : 15 m 이상 확보

(3) 90°이상 곡관부 : 4개소 이상 확보

(4) 중간밸브 : 1개소 이상 확보

※ 실무평가팀은 제출된 공정도 및 작업표준서에 따라 시공안정성 여부를 확인한다.

※ 실무평가팀의 시범시공 의뢰시 신청업체는 배관도를 작성하여 제출하여야 한다.

[별표 4]

수수료 등(교체)

1. 신청비

◦ 제9조 규정에 의하여 우수업체로 등록 및 갱신받고자 하는 대상업체는 아래의 신청비를 납부한다.

구분	신청비용	비고
1종	30만원	VAT 별도
2종	10만원	VAT 별도

2. 현장실태평가 여비

◦ 현장실태평가원 출장비

협회 여비규정에 해당하는 금액으로 적용하여 현장실태평가에 소요되는 1일과 목적지까지 왕복에 필요한 기간을 적용하고, 출장인원은 2인으로 산정한다.

◦ 현장실태평가원 수당

「엔지니어링산업 진흥법」제31조제2항에 따른 엔지니어링사업의 대가 기준 중 건설 및 기타 부분의 고급숙련기술자 노임단가에 해당하는 금액으로 수당산정기간은 심사에 필요한 기간을 적용하고, 수당산정인원은 2인으로 한다.

3. 연간 등록 수수료

◦ 협회는 교체 우수업체의 등록관리 및 홍보, 기술자료 보급 및 교체업체 발전체계 구축을 위하여 아래와 같이 연간 등록 수수료를 부과하며, 교체 우수업체는 이를 납부한다.

구분	연간 등록 수수료	비고
1종	100만원	VAT 별도
2종	50만원	VAT 별도

※ 등록기간이 1년 미만인 업체의 경우에는 신규등록 된 월로부터 당해 연도 12월 말까지의  경과기간에 대해서만 연간등록 수수료를 산정한다. (연간 등록 수수료×등록개월÷12개월)

수수료 등(갱생)

1. 신청비

◦ 제9조 규정에 의하여 우수업체로 등록 및 갱신받고자 하는 대상업체는 신청비 30만원(VAT 별도)을 납부한다.

2. 현장실태평가 여비

◦ 현장실태평가원 출장비

협회 여비규정에 해당하는 금액으로 적용하여 현장실태평가에 소요되는 1일과 목적지까지 왕복에 필요한 기간을 적용하고, 출장인원은 2인으로 산정한다.

◦ 현장실태평가원 수당

「엔지니어링산업 진흥법」제31조제2항에 따른 엔지니어링사업의 대가 기준 중 건설 및 기타 부분의 고급숙련기술자 노임단가에 해당하는 금액으로 수당산정기간은 심사에 필요한 기간을 적용하고, 수당산정인원은 2인으로 한다.

3. 연간 등록 수수료

◦ 협회는 갱생 우수업체의 등록관리 및 홍보, 기술자료 보급 및 갱생업체 발전체계 구축을 위하여 갱생 우수업체는 연간등록 수수료 100만원(VAT 별도)를 납부한다.

※ 등록기간이 1년 미만인 업체의 경우에는 신규등록 된 월로부터 당해 연도 12월 말까지의  경과기간에 대해서만 연간등록 수수료를 산정한다. (연간 등록 수수료×등록개월÷12개월)

수수료 등(세척)

1. 신청비

◦ 제9조 규정에 의하여 우수업체로 등록 및 갱신받고자 하는 대상업체는 아래의 신청비를 납부한다.

구분	신청비용	비고
1종	30만원	VAT 별도
2종	10만원	VAT 별도

2. 현장실태평가 여비

◦ 현장실태평가원 출장비

협회 여비규정에 해당하는 금액으로 적용하여 현장실태평가에 소요되는 1일과 목적지까지 왕복에 필요한 기간을 적용하고, 출장인원은 2인으로 산정한다.

◦ 현장실태평가원 수당

「엔지니어링산업 진흥법」제31조제2항에 따른 엔지니어링사업의 대가 기준 중 건설 및 기타 부분의 고급숙련기술자 노임단가에 해당하는 금액으로 수당산정기간은 심사에 필요한 기간을 적용하고, 수당산정인원은 2인으로 한다.

3. 연간 등록 수수료

◦ 협회는 세척 우수업체의 등록관리 및 홍보, 기술자료 보급 및 세척업체 발전체계 구축을 위하여 아래와 같이 연간 등록 수수료를 부과하며, 세척 우수업체는 이를 납부한다.

구분	연간 등록 수수료	비고
1종	50만원	VAT 별도
2종	30만원	VAT 별도

※ 등록기간이 1년 미만인 업체의 경우에는 신규등록 된 월로부터 당해 연도 12월 말까지의  경과기간에 대해서만 연간등록 수수료를 산정한다. (연간 등록 수수료×등록개월÷12개월)

[별지 제1호]

옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록(갱신)신청서 수 신 : 한국상하수도협회 회장 참 조 : 상수도처장 제 목 : 옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록(갱신) 신청 구 분 : □교체1종, □교체2종, □갱생, □세척1종, □세척2종 귀 협회의 옥내급수관 시공·관리 우수업체로 등록(갱신)하고자 옥내급수관 우수업체 등록제도 운영지침 제9조 규정에 의하여 아래와 같이 등록(갱신)을 신청 합니다. 1. 대 상 공 법 : 2. 신청업체명 : 본 제출 서류의 기재내용은 모두 사실로서, 허위 기재사항 발견 시 평가 대상업체에서 제외 및 등록업체로 선정 후에도 자격 취소와 어떠한 불이익이 발생하여도 감수함 2000. 00. 00. 회사명 대표이사 (인)
첨부서류	1. 기계설비공사업 등록증 사본 1부. 2. 사업자등록 증명원 사본 1부. 3. 인력, 시설 및 장비 현황표 1부. (별지 제2호 서식) 4. 시공실적증명서 1부. (별지 제3호 서식) 5. 재무제표 1부. (별지 제4호 서식) 6. 기술개발 투자비 확인서 1부. (별지 제5호 서식) 7. 특허 및 기술인증현황 1부. 8. 공정도 및 작업표준서 1부. 9. 교육이수 증명서 1부. 10. 옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고서 각 1부.(갱신에 한함) 11. 장비 검‧교정서(별지 제12호 서식) 12. 주요자재 관리목록.(별지 제13호 서식) ※ 신청부분에 해당하는 서류만 제출

[별지 제2호]

인력, 시설 및 장비 현황표

인 력 현 황
구 분	총원	임원		사무		기 술
						설계		기술개발		시공	시험검사
2년 미만
2년 ~ 3년 미만
3년 ~ 5년 미만
5년 ~7년 미만
7년 이상
계
현장감독원	명					종사원				명
시 설 현 황
구 분	사무실						창고
소재지
면적	㎡						㎡
소유여부	(자가/임대)						(자가/임대)
장 비 현 황
장비명	공칭능력	단위	수량		구입(제작) 연도			소유여부 (자가/임대)	제작사(구입처)

※ 상기인원이 보유하고 있는 자격증 사본 제출

※ 인력현황은 국민연금관리공단에서 발행하는 “사업장 가입자명부” 첨부

※ 장비에 대한 사진 및 구입증빙 자료 첨부

[별지 제3호]

시공실적 증명서

제출자	상 호		허가번호
	대표자		전화번호
	소재지
	용 도	시공실적 평가	제출처	한국상하수도협회

총 시공 횟수	회
계약금액 총계	천원

순번	건축물명
1	소 재 지
	계약기관(자)
	계약일자	준공일자	계약금액	계약방법	지체상금		하자발생	비고
					일수	금액(천원)

2000.  00.  00

업 체 명	(인)
대 표 자	(인)

[유의사항]

가. 계약금액과 재무제표상의 매출액이 차이가 없도록 할 것.

나. 민간공사의 경우 계약서 사본 및 세금계산서 합계표를 제출할 것

다. 관급공사의 경우 시공실적증명서 또는 시공완료관련 조서

라. 시공 중인 실적 및 준공 전 시공실적은 포함되지 않음

※ 건설신기술 및 환경신기술 지정 업체일 경우 건설신기술 활용실적 증명서 또는        환경신기술 활용실적 증명서로 대체 가능

[별지 제4호]

재무제표

1. 신 청 인
허 가 번 호	-	사업자등록번호
상 호		전 화 번 호	( ) -
대 표 자		주민(법인)등록번호
소 재 지
2. 제출하는 결산서
결 산 서 종 류	□재무제표 □감사보고서 □조정계산서 □홈텍스 재무제표
사 업 년 도	200 년 월 일 ～ 200 년 월 일
결 산 기 준 일	200 년 월 일
작 성 확 인 자	□세무사 □공인회계사 □회계법인(감시반) □변호사
첨 부 서 류	□대차대조표 □손익계산서 □용역원가명세서 □기술개발투자비확인서 □이익잉여금처분계산서 □합계잔액시산표
3. 용 도	옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록 신청용
년 월 일 확인기관명 : 허가번호 : 주 소 : 전 화 번 호 : 성 명 : (인) 신청인 : 상 호 대표자 (서명 또는 인) 한국상하수도협회장 귀하

[유의사항]

가. 재무제표는 대차대조표 및 손익계산서 등을 포함하며, 손익계산서의        총 매출액은 업종별로 구분되어야 한다.

나. 재무제표는 제출마감일 이전까지 최근 결산일 현재의 정기결산서가        포함된 것으로 제출하여야 한다. 다만, “주식회사의 외부감사에 관        한 법률”에 의한 외부감사대상법인 (자산총액 70억원 이상)의 경우        외부감사를 행한 공인회계사가 검사한 것을 제출한다.

다. 제출된 자료에 대한 누락, 오류, 불명확, 회계사 또는 세무사 (기장         자) 착오 등으로 인한 불이익에 대한 모든 책임은 해당 제출업체에 있다.

라. 세무사, 회계사, 회계법인 등이 작성하지 아니하거나 확인하지 아니        한 경우에는 국세청의 홈텍스 서비스에서 출력 발급한 재무제표로만        제출가능

[별지 제5호]

기술개발 투자비 확인서

허가번호		사업자등록번호
상 호
소 재 지
해당기간	년 월 일 ~ 년 월 일(최근 3년)
기술개발 투자액 내역
내 역			금 액		비 고
1. 기술개발 및 도입기술의 소화개량비
2. 기술정보비
3. 기술훈련비
4. 연구시설 또는 직업훈련용 시설
5. 중소기업 기술지도
6. 연구기관 등에 대한 출연금
7. 개발기술의 활용
8. 산업기술연구조합의 육성
9. 신기술사업금융업자등에의 출자
10. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 또는 부가통신업의 육성
11. 상표 및 디자인의 개발
12. 엔지니어링산업의 육성
13. 중소기업의 품질보증체제인증 획득지원
14. 수탁기업체협의회의 육성
합 계
위와 같음을 확인함. 년 월 일 회사명 : 대표자 : (인) o 공인회계사 : (인) o 세무대리인 : (인) 한국상하수도협회장 귀하

[유의사항]

가. 기술개발투자비 확인서에는 증명할 수 있는 제반서류를 편철하여    붙여야 하며, 제출한 서류중 확인이 곤란한 것은 추후 보완시 원본  을 지참, 원본대조 확인을 받아야 함.

나. 기술개발투자비확인서는 조세특례제한법 시행령 별표5 및 별표6 에  규정된 비용 중 최근 3년간 관련 기술분야에 실제로 사용된 금액을 기재하여야 함.

다. 인정범위는 기술개발투자비확인서를 공인회계사 또는 세무대리인이        확인증명한 것에 한함.

라. 관련실적이 없더라도 확인서에 해당없음으로 하여 제출할 것

마. 허가번호란에는 기계설비공사업 등록증의 허가번호를 기재하고, 사업자등록번호란에는 사업자등록증의 등록번호를 기재할 것

바. 해당기간란에는 기술개발투자비 인정기간인 최근 3년을 기재할 것

[별지 제6호]

옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록증

제     호

회 사 명 :

대 표 자 :

소 재 지 :

유효기간 :

대상공법 :

구    분 : □교체1종, □교체2종, □갱생, □세척1종, □세척2종

위 업체는 우리협회의 옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록제도 운영절차서 제12조 규정에 의하여 우수업체로 등록됨을 인정함.

년     월     일

한국상하수도협회장  (인)

[별지 제7호]

옥내급수관 시공 확인서

주              소 :

건      물      명 :

소유자 또는 관리자 :

준      공      일 :

시   공    구   분 : □교체1종, □교체2종, □갱생, □세척1종, □세척2종

시  공  준  공  일 :

본 건물은 수도법 제33조 제3항의 규정에 의하여 옥내급수관에 대한 시공을 한 건물임을 확인함.

년    월    일

시  공  사 :

현장감독원 :

수질검사 결과표

시공 전 채수일시 :      년  월  일,     실험일시 :     년  월  일

시공 후 채수일시 :      년  월  일,     실험일시 :     년  월  일

항목	탁도	색도	pH	철	납	구리	아연	결과
기준치	0.5 NTU 이하	5도 이하	5.8이상 8.5이하	0.3 mg/L 이하	0.01 mg/L 이하	1 mg/L 이하	3 mg/L 이하
시공전								(합격, 불합격)
시공후								(합격, 불합격)

[별지 제8호]

종합 평가 보고서(교체 1종)

◦ 평가대상업체 :

◦ 대 상 공 법 :

20OO. OO. OO.

(실무평가팀)

구 분	소 속	직 급	성 명
평가위원			(인)
평가위원			(인)
평가위원			(인)

1. 업체현황

업 체 명			허가번호
대 표 자			전화번호
소 재 지
종업원수		대상공법

2. 평가결과

가. 인력, 시설, 장비 확인

◦ 인력현황

▹ 총괄관리자 : (적합, 부적합)  ▹ 현장감독원 : (적합, 부적합)

▹ 종사원 : (적합, 부적합)

구분	기준	인력현황	자격보유현황
총괄관리자	1인 이상
현장감독원	2인 이상
종사원	2인 이상

◦ 시설현황

▹ 사무실 : (적합, 부적합)  ▹ 창고 : (적합, 부적합)

구분	기준	시설현황	소재지	소유여부
사무실 및 창고	250㎡ 이상

◦ 장비현황 (적합, 부적합)

장비명		기준	보유현황				비고
			수량	구입(제작) 연도	소유여부	현장점검
진단 관련	수압계	1대 이상
	유량계	1대 이상
	내시경 카메라	1대 이상
	조명기구	1대 이상
	잔류염소 측정기	1대 이상
	색도계	1대 이상
	탁도계 및 pH계	1대 이상
절단 관련	절단용 커터	1대 이상
	그라인더	1대 이상
도장 용접 관련	용접기기	1대 이상
	Sand Paper 또는 Wire Brush	1set 이상
기타	운반 차량	1대 이상
	작업복 및 안전모 등	작업인원수에 적합하게 확보

◦ 자재현황 (적합, 부적합)

번호	자재명	용도	규격	공급업체	변경사항
1
2
3

나. 현장실태평가

◦ 평가항목

평가사항	평가항목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	급수관 설계, 시공, 유지관리 관련법령 및 제도에 대한 이해도가 있는가?	1
	급수관 구조 및 재질 등에 대한 이해도가 있는가?	1
	소계	2
2.옥내급수관 교체의 이해 및 준비	평가기업의 급수관 교체의 장단점, 특징에 대해 인지하고 있는가?	1
	급수관 구조별 교체준비절차에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	소계	2
3.옥내급수관 교체 및 유의사항 이해	급수관 구조별 교체시공절차 및 유의사항에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	교체된 급수관은 인증받은 자재를 사용하였는가?	2
	소계	3
4.옥내급수관 교체효과 및 관상태 확인	포터블 수질분석장비(탁도 등) 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비의 성능이 판독장비로 적절한 것을 구비하고 있는가?	1
	소계	3

※ 각 평가항목이 일부미흡 시 50%의 배점을 적용한다.

◦ 평가결과

평가사항	평가항목 수	배점	평점	총평점 비율	판정
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	2	2
2.옥내급수관 교체의 이해 및 준비	2	2
3.옥내급수관 교체 및 유의사항 이해	2	3
4.옥내급수관 교체효과 및 관상태 확인	3	3
계	9	10

※ 총평점은 10점을 만점으로 하며, 총평점 비율이 80%이상이면 합격으로 처리한다.

다. 시공능력 평가액 산정

구분		평가액	산출근거
시공능력 평가액			(①+②+③+④)×시공실적대상건축물 평가비율(-10 %, -5 %)
	① 공사실적 평가액		최근회계연도 3년간 총실적÷3
	② 경영 평가액		실질자본금×실질자본금평점×80/100
	③ 기술능력 평가액		최근3년간 기술개발투자액×기술개발반영비율×20/100
	④ 신인도 평가액

① 시공실적증명서, 제무제표증명원(손익계산서, 대차대조표)등 기준

② 제무제표증명원(손익계산서, 대차대조표)등 기준

③ 기술개발투자비확인서 및 특허, 신기술 인증서등 기준

④ 기계설비공사업 등록일 기준

라. 최근 3년간 시공실적

▹ 총 시공 횟수 :   회

▹ 계약금액총액 :   회

3. 종합의견

○

○

○

○

종합 평가 보고서(교체 2종)

◦ 평가대상업체 :

◦ 대 상 공 법 :

20OO. OO. OO.

(실무평가팀)

구 분	소 속	직 급	성 명
평가위원			(인)
평가위원			(인)
평가위원			(인)

1. 업체현황

업 체 명			허가번호
대 표 자			전화번호
소 재 지
종업원수		대상공법

2. 평가결과

가. 인력, 시설, 장비 확인

◦ 인력현황

▹ 현장감독원 : (적합, 부적합)  ▹ 종사원 : (적합, 부적합)

구분	기준	인력현황	자격보유현황	비고
현장감독원 포함	1인 이상			자격조건 해당없음

◦ 장비현황 (적합, 부적합)

장비명		기준	보유현황				비고
			수량	구입(제작) 연도	소유여부	현장점검
진단 관련	수압계	1대 이상
	유량계	1대 이상
	내시경 카메라	1대 이상
	조명기구	1대 이상
	탁도계	1대 이상
절단 관련	절단용 커터	1대 이상
	그라인더	1대 이상
도장 용접 관련	용접기기	1대 이상
	Sand Paper 또는 Wire Brush	1set 이상
기타	운반 차량	1대 이상
	작업복 및 안전모 등	작업인원수에 적합하게 확보

나. 현장실태평가

◦ 평가항목

평가사항	평가항목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	급수관 설계, 시공, 유지관리 관련법령 및 제도에 대한 이해도가 있는가?	1
	급수관 구조 및 재질 등에 대한 이해도가 있는가?	1
	소계	2
2.옥내급수관 교체의 이해 및 준비	평가기업의 급수관 교체의 장단점, 특징에 대해 인지하고 있는가?	1
	급수관 구조별 교체준비절차에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	소계	2
3.옥내급수관 교체 및 유의사항 이해	급수관 구조별 교체시공절차 및 유의사항에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	교체된 급수관은 인증받은 자재를 사용하였는가?	2
	소계	3
4.옥내급수관 교체효과 및 관상태 확인	포터블 수질분석장비(탁도 등) 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비의 성능이 판독장비로 적절한 것을 구비하고 있는가?	1
	소계	3

※ 각 평가항목이 일부미흡 시 50%의 배점을 적용한다.

◦ 평가결과

평가사항	평가항목 수	배점	평점	총평점 비율	판정
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	2	2
2.옥내급수관 교체의 이해 및 준비	2	2
3.옥내급수관 교체 및 유의사항 이해	2	3
4.옥내급수관 교체효과 및 관상태 확인	3	3
계	9	10

※ 총평점은 10점을 만점으로 하며, 총평점 비율이 80%이상이면 합격으로 처리한다.

3. 종합의견

○

○

○

○

종합 평가 보고서(갱생)

◦ 평가대상업체 :

◦ 대 상 공 법 :

20OO. OO. OO.

(실무평가팀)

구 분	소 속	직 급	성 명
평가위원			(인)
평가위원			(인)
평가위원			(인)

1. 업체현황

업 체 명			허가번호
대 표 자			전화번호
소 재 지
종업원수		대상공법

2. 평가결과

가. 인력, 시설, 장비 확인

◦ 인력현황

▹ 현장감독원 : (적합, 부적합)  ▹ 종사원 : (적합, 부적합)

구분	기준	인력현황	자격보유현황
현장감독원	1인 이상
종사원	2인 이상

◦ 시설현황

▹ 사무실 : (적합, 부적합)  ▹ 창고 : (적합, 부적합)

구분	기준	시설현황	소재지	소유여부
사무실 및 창고	250 ㎡ 이상

◦ 장비현황 (적합, 부적합)

장비명		기준	보유현황				비고
			수량	구입(제작) 연도	소유여부	현장점검
진단 관련	수압계	1대 이상
	유량계	1대 이상
	내시경 카메라	1대 이상
	관두께 초음파 측정기	적용관종에 적합하게 1대 이상
	관로탐지기	1대 이상
	조명기구	1대 이상
	잔류염소 측정기	1대 이상
	색도계	1대 이상
	탁도계 및 pH계	1대 이상
전처리	연마기	적용관경에 적합하게 1대 이상
	세정수 공급장비	1대 이상
	건조기	1대 이상
	제습기	1대 이상
	압력분배기	1대 이상
	집진기	적용관경에 접합하게 1대 이상
전처리, 라이닝	소음기	1대 이상
	공기유속 측정기	1대 이상
	고압호스	적용관경에 적합하게 확보
	콤프레셔	17㎡/m×7kgf/.㎠×180(ps)이상용량으로서 적용관경에 적합하게 1대 이상
라이닝	도료혼합기 (코팅재 토출장치)	적용관경에 적합하게 1대 이상
	리바이브 및 리시브	1대 이상
품질 검사	도막두께 측정기	1대 이상
	홀리데이 디텍터	1대 이상
기타	운반 차량	1대 이상
	작업복 및 안전모 등	작업인원수에 적합하게 확보

나. 시범시공 결과(시범시공시 작성) : (적합, 부적합)

▹ 배관도

횡주관	입상관	90° 이상 곡관부	중간밸브
㎡	㎡	개소	개소

▹ 시범시공 현장 :

▹ 시공성 : 시공장비 작동, 시공 숙련도, 배관연마도, 도막안정성 등

-

-

-

▹ 환경유해성 : 분진, 플러싱 처리수, 도료 비산, 소음 등의 문제 및 대책

-

-

-

다. 현장실태평가

◦ 평가항목

평가사항	평가항목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	급수관 설계, 시공, 유지관리 관련법령 및 제도에 대한 이해도가 있는가?	1
	급수관 구조 및 재질 등에 대한 이해도가 있는가?	1
	소계	2
2.옥내급수관 갱생의 이해 및 준비	평가기업의 급수관 갱생공법의 장단점, 특징에 대해 인지하고 있는가?	1
	급수관 구조별 갱생준비절차에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	소계	2
3.옥내급수관 갱생 및 유의사항 이해	급수관 구조별 갱생시공절차 및 유의사항에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	2
	환경유해성(플러싱 처리수 및 소음 등)의 문제 및 대책을 분석하여 관리하고 있는가?	1
	소계	3
4.옥내급수관 갱생효과 및 관상태 확인	포터블 수질분석장비(탁도 등) 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비의 성능이 판독장비로 적절한 것을 구비하고 있는가?	1
	소계	3

※ 각 평가항목이 일부미흡 시 50%의 배점을 적용한다.

◦ 평가결과

평가사항	평가항목 수	배점	평점	총평점 비율	판정
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	2	2
2.옥내급수관 갱생의 이해 및 준비	2	2
3.옥내급수관 갱생 및 유의사항 이해	2	3
4.옥내급수관 갱생효과 및 관상태 확인	3	3
계	9	10

※ 총평점은 10점을 만점으로 하며, 총평점 비율이 80%이상이면 합격으로 처리한다.    라. 시공능력 평가액 산정

구분		평가액	산출근거
시공능력 평가액			(①+②+③+④)×시공실적대상건축물 평가비율(-10 %, -5 %)
	① 시공실적 평가액		(최근회계연도 5년간 총실적÷영위월수)×12
	② 자본금 평가액		실질자본금×실질자본금평점×20/100
	③ 기술능력 평가액		최근3년간 기술개발투자액×기술개발반영비율×20/100
	④ 경력 평가액		시공실적평가액×갱생업영위기간평점×20/100

① 시공실적증명서, 제무제표증명원(손익계산서, 대차대조표)등 기준

② 제무제표증명원(손익계산서, 대차대조표)등 기준

※ 실질자본금평점 (기본자본금 200,000,000원)

자본금 배수	2배 미만	2배 이상 3배 미만	3배 이상 4배 미만	4배 이상 5배 미만	5배 이상
평점	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4

③ 기술개발투자비확인서 및 특허, 신기술 인증서등 기준

④ 기계설비공사업 등록일 기준

마. 최근 5년간 시공실적

▹ 총 시공 횟수 :   회

▹ 계약금액총액 :   회

3. 종합의견

○

○

○

○

종합 평가 보고서(세척 1종)

◦ 평가대상업체 :

◦ 대 상 공 법 :

20OO. OO. OO.

(실무평가팀)

구 분	소 속	직 급	성 명
평가위원			(인)
평가위원			(인)
평가위원			(인)

1. 업체현황

업 체 명			허가번호
대 표 자			전화번호
소 재 지
종업원수		대상공법

2. 평가결과

가. 인력, 시설, 장비 확인

◦ 인력현황

▹ 현장감독원 : (적합, 부적합)  ▹ 종사원 : (적합, 부적합)

구분	기준	인력현황	자격보유현황	비고
현장감독원	1인 이상
종사원	2인 이상

◦ 시설현황

▹ 사무실 : (적합, 부적합)  ▹ 창고 : (적합, 부적합)

구분	기준	시설현황	소재지	비고
사무실 및 창고	250㎡ 이상

◦ 장비현황 (적합, 부적합)

장비명		기준	보유현황				비고
			수량	구입(제작) 연도	소유여부	현장점검
진단 관련	수압계	1대 이상
	유량계	1대 이상
	내시경 카메라	1대 이상
	관두께 초음파 측정기	적용관종에 적합하게 1대 이상
	관로탐지기	1대 이상
	조명기구	1대 이상
	잔류염소 측정기	1대 이상
	색도계	1대 이상
	탁도계	1대 이상
	pH계	1대 이상
세척	세척기기	2대 이상
	치공구류	1세트 이상
기타	운반 차량	1대 이상
	작업복 및 안전모 등	작업인원수에 적합하게 확보

나. 시범시공 결과(시범시공시 작성) : (적합, 부적합)

▹ 배관도

횡주관	입상관	90° 이상 곡관부	중간밸브
㎡	㎡	개소	개소

▹ 시범시공 현장 :

▹ 시공성 : 시공장비 작동, 시공 숙련도 등

-

▹ 환경유해성 : 플러싱 처리수, 소음 등의 문제 및 대책

-

다. 현장실태평가

◦ 평가항목

평가사항	평가항목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	급수관 설계, 시공, 유지관리 관련법령 및 제도에 대한 이해도가 있는가?	1
	급수관 구조 및 재질 등에 대한 이해도가 있는가?	1
	소계	2
2.옥내급수관 세척의 이해 및 준비	평가기업의 급수관 세척공법의 장단점, 특징에 대해 인지하고 있는가?	1
	급수관 구조별 세척준비절차에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	소계	2
3.옥내급수관 세척 및 유의사항 이해	급수관 구조별 세척시공절차 및 유의사항에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	2
	환경유해성(플러싱 처리수 및 소음 등)의 문제 및 대책을 분석하여 관리하고 있는가?	1
	소계	3
4.옥내급수관 세척효과 및 관상태 확인	포터블 수질분석장비(탁도 등) 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비의 성능이 판독장비로 적절한 것을 구비하고 있는가?	1
	소계	3

※ 각 평가항목이 일부미흡 시 50%의 배점을 적용한다.

◦ 평가결과

평가사항	평가항목 수	배점	평점	총평점 비율	판정
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	2	2
2.옥내급수관 세척의 이해 및 준비	2	2
3.옥내급수관 세척 및 유의사항 이해	2	3
4.옥내급수관 세척효과 및 관상태 확인	3	3
계	9	10

※ 총평점은 10점을 만점으로 하며, 총평점 비율이 80%이상이면 합격으로 처리한다.

라. 시공능력 평가액 산정

구분		평가액	산출근거
시공능력 평가액			(①+②+③+④)×시공실적대상건축물 평가비율(-10 %, -5 %)
	① 시공실적 평가액		(최근회계연도 5년간 총실적÷영위월수)×12
	② 자본금 평가액		실질자본금×실질자본금평점×20/100
	③ 기술능력 평가액		최근3년간 기술개발투자액×기술개발반영비율×20/100
	④ 경력 평가액		시공실적평가액×세척업 영위기간평점×20/100

① 시공실적증명서, 제무제표증명원(손익계산서, 대차대조표)등 기준

② 제무제표증명원(손익계산서, 대차대조표)등 기준

※ 실질자본금평점 (기본자본금 200,000,000원)

자본금 배수	2배 미만	2배 이상 3배 미만	3배 이상 4배 미만	4배 이상 5배 미만	5배 이상
평점	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4

③ 기술개발투자비확인서 및 특허, 신기술 인증서등 기준

④ 기계설비공사업 등록일 기준

마. 최근 5년간 시공실적

▹ 총 시공 횟수 :   회

▹ 계약금액총액 :   회

3. 종합의견

○

○

○

○

종합 평가 보고서(세척 2종)

◦ 평가대상업체 :

◦ 대 상 공 법 :

20OO. OO. OO.

(실무평가팀)

구 분	소 속	직 급	성 명
평가위원			(인)
평가위원			(인)
평가위원			(인)

1. 업체현황

업 체 명			허가번호
대 표 자			전화번호
소 재 지
종업원수		대상공법

2. 평가결과

가. 인력, 시설, 장비 확인

◦ 인력현황

▹ 현장감독원 : (적합, 부적합)  ▹ 종사원 : (적합, 부적합)

구분	기준	인력현황	자격보유현황	비고
현장감독원 포함	1인 이상			자격조건 해당없음

◦ 장비현황 (적합, 부적합)

장비명		기준	보유현황				비고
			수량	구입(제작) 연도	소유여부	현장점검
진단 관련	수압계	1대 이상
	유량계	1대 이상
	내시경 카메라	1대 이상
	조명기구	1대 이상
	탁도계	1대 이상
세척	세척기기	1대 이상
	치공구류	1세트 이상
기타	운반 차량	1대 이상
	작업복 및 안전모 등	작업인원수에 적합하게 확보

나. 현장실태평가

◦ 평가항목

평가사항	평가항목	배점	평점	평점에 대한 평가자의 의견
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	급수관 설계, 시공, 유지관리 관련법령 및 제도에 대한 이해도가 있는가?	1
	급수관 구조 및 재질 등에 대한 이해도가 있는가?	1
	소계	2
2.옥내급수관 세척의 이해 및 준비	평가기업의 급수관 세척공법의 장단점, 특징에 대해 인지하고 있는가?	1
	급수관 구조별 세척준비절차에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	1
	소계	2
3.옥내급수관 세척 및 유의사항 이해	급수관 구조별 세척시공절차 및 유의사항에 대한 매뉴얼이 구비되어 관리되고 있는가?	2
	환경유해성(플러싱 처리수 및 소음 등)의 문제 및 대책을 분석하여 관리하고 있는가?	1
	소계	3
4.옥내급수관 세척효과 및 관상태 확인	포터블 수질분석장비(탁도 등) 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비 사용법을 숙지하고 있는가?	1
	내시경 카메라장비의 성능이 판독장비로 적절한 것을 구비하고 있는가?	1
	소계	3

※ 각 평가항목이 일부미흡 시 50%의 배점을 적용한다.

◦ 평가결과

평가사항	평가항목 수	배점	평점	총평점 비율	판정
1.옥내급수관 관련제도 및 기초이해	2	2
2.옥내급수관 세척의 이해 및 준비	2	2
3.옥내급수관 세척 및 유의사항 이해	2	3
4.옥내급수관 세척효과 및 관상태 확인	3	3
계	9	10

※ 총평점은 10점을 만점으로 하며, 총평점 비율이 80%이상이면 합격으로 처리한다.

3. 종합의견

○

○

○

○

[별지 제9호]

옥내급수관 상태검사 및 조치결과 보고 서식(제출용)

1. 건축물(시설) 개요

건축물명
소 재 지
관리자(소유주) 성명	(서명)	연락처

2. 급수관 일반검사

가. 기초조사

조사자	성명		연락처		조사일시
준공연도				관 종
관 지름(mm)				관 연장(m)
*문제점 조사결과

* 출수불량, 저수, 누수, 밸브작동 상태 등 조사 및 탐문 결과

나. 내시경 검사(육안검사)

구분	상태확인						검사자	서명
	적합		보통		미흡
	지관부	곡관부	지관부	곡관부	지관부	곡관부
시공 전
시공 중
시공 후

다. 수질검사(간이수질검사 기구로 측정)

검사항목	기 준	검사결과			검사자	서명
		시공 전	시공 중	시공 후
탁도	0.5 NTU 이하
색도	5도 이하
pH	5.8～8.5

* 교체, 세척 2종인 경우 해당없음

라. 수질검사 결과(공인 수질전문검사기관 의뢰)

검사항목	기 준	검사결과			검사기관
		시공 전	시공 중	시공 후
철	0.3 mg/L 이하
납	0.01 mg/L 이하
구리	1 mg/L 이하
아연	3 mg/L 이하

* 교체, 세척 2종인 경우 해당없음

마. 시공 후 물리적 검사(간이검사 기구로 측정)

구분	상태확인		검사자	서명
	지관부	곡관부
도막두께 (0.3 mm 이상)
핀홀유무

* 갱생인 경우만 해당

2000.  00.  00

구 분	성 명
시 공 자	(인)
관리인(소유주)	(인)

3. 검사대상 샘플링 기준

시공세대	샘플링 수
50세대 미만	1
50세대 이상 ~ 250세대 미만	3
250세대 이상 ~ 500세대 미만	5
500세대 이상 ~ 1000세대 미만	7
1000세대 이상	9

※ 별지 제3호의 시공실적 증명서 상의 계약 건별 시공세대를 기준으로 한다.

[별지 제10호]

옥내급수관 교체 우수업체 등록 갱신 평가표

평가사항	평가항목	적	부
1. 인력 및 교육현황	① 현장감독원 1인 이상 및 시공을 직접 수행하는 자 2인 이상으로 인력이 구성되어 있는가?
	② 현장감독원 1인 이상 및 시공을 직접 수행하는 자 2인 모두 급수설비 관련 교육을 이수하였는가?
2. 장비보유 및 관리현황	① 수질검사를 포함한 진단관련, 교체장비 등을 구비하였는가?
	② 수질검사를 포함한 진단관련 장비를 지속적으로 교정관리 하고 있는가?
3. 시공안전성 및 사후관리	① 시공을 완료한 후 수질검사를 ‘절차서’ 별지 제9호에 따라 실시하였으며, 수질기준에 적합한가?
	② 최근 2년간 시공 실적이 있으며, 시공실적을 협회에 제출하였는가?

※ 수질검사 후 1개 항목 이상 초과 여부는 옥내급수관 이전 배수관 등 노후 및 불량 등으로 인한 기준초과를 입증할 경우에는 해당되지 않으며 신청업체가 이를 증명하여야 한다.

옥내급수관 갱생 우수업체 등록 갱신 평가표

평가사항	평가항목	적	부
1. 인력 및 교육현황	① 현장감독원 1인 이상 및 시공을 직접 수행하는 자 2인 이상으로 인력이 구성되어 있는가?
	② 현장감독원 1인 이상 및 시공을 직접 수행하는 자 2인 모두 급수설비 관련 교육을 이수하였는가?
2. 장비보유 및 관리현황	① 수질검사를 포함한 진단관련, 전처리 및 라이닝 장비 등을 구비하였는가?
	② 수질검사를 포함한 진단관련, 전처리 및 라이닝 장비를 지속적으로 교정관리 하고 있는가?
3. 시공안전성 및 사후관리	① 시공을 완료한 후 수질검사를 ‘절차서’ 별지 제9호에 따라 실시하였으며, 수질기준에 적합한가?
	② 최근 2년간 시공 실적이 있으며, 시공실적을 협회에 제출하였는가?

※ 수질검사 후 1개 항목 이상 초과 여부는 옥내급수관 이전 배수관 등 노후 및 불량 등으로 인한 기준초과를 입증할 경우에는 해당되지 않으며 신청업체가 이를 증명하여야 한다.

옥내급수관 세척 우수업체 등록 갱신 평가표

평가사항	평가항목	적	부
1. 인력 및 교육현황	① 현장감독원 1인 이상 및 시공을 직접 수행하는 자 2인 이상으로 인력이 구성되어 있는가?
	② 현장감독원 1인 이상 및 시공을 직접 수행하는 자 2인 모두 급수설비 관련 교육을 이수하였는가?
2. 장비보유 및 관리현황	① 수질검사를 포함한 측정장비, 세척장비 등을 구비하였는가?
	② 수질검사를 포함한 측정장비, 세척장비를 지속적으로 교정관리 하고 있는가?
3. 시공안전성 및 사후관리	① 시공을 완료한 후 수질검사를 ‘절차서’ 별지 제9호에 따라 실시하였으며, 수질기준에 적합한가?
	② 최근 2년간 시공 실적이 있으며, 시공실적을 협회에 제출하였는가?

※ 수질검사 후 1개 항목 이상 초과 여부는 옥내급수관 이전 배수관 등 노후 및 불량 등으로 인한 기준초과를 입증할 경우에는 해당되지 않으며 신청업체가 이를 증명하여야 한다.

[별지 제11호]

부적합 개선조치 보고서

부적합 개선조치 보고서
회사명				소재지
담당자성명		휴대폰					e-mail
평가항목 번호	부적합 내용				부적합 개선조치 요약 및 첨부문서 번호
1
2
3
부적합 개선조치 보고서를 제출합니다. 20 년 월 일 회사명 대표자 한국상하수도협회장 귀하
※ 부적합 항목의 개선조치에 대한 세부자료는 별첨합니다.

[별지 제12호]

계측장비 검‧교정서

연번	계측 기명	교정 주기	교정 기관	교정이력
				1				2				3
				날짜	기준값	오차범위 (허용범위)	결과값	날짜	기준값	오차범위 (허용범위)	결과값	날짜	기준값	오차범위 (허용범위)	결과값

[유의사항]

가. 자체 검‧교정이 불가능한 경우 외부 전문 기관에 의뢰하여 검‧교정 후 공인 결과서를 첨부하여 제출할 것

나. 검‧교정 대상 계측기는 아래의 표에 해당하는 기기 또는 사업장에서 필요하다고 판단한 장비인 경우

[검‧교정 대상 계측기]

구 분	장비명	최소 교정주기(월)*
진단관련	수압계	12
	유량계	24
	관두께 초음파 측정기	24
전처리, 라이닝	공기유속 측정기	12
품질검사	도막두께 측정기	24
	홀리데이 디텍터	24

[별지 제13호]

주요자재 관리목록(교체)

연번	구입일자	등록번호	기기명	모델명	규격	제조회사	구입가격	관리자		비고
								정	부

[별지 제14호]

직무윤리 사전진단서

연번	진단내용	체크사항 (예/아니오)
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무 중이거나 근무할 예정이다.
2	위원회의 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행 중 이거나 진행할 예정이다.
3	위원회의 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.
4	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 허가·승인 등의 당사자이다.
4	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 수 있는 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다
5	위원회의 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다
상기 진단서 항목 중 ‘예’라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 아래에 기재하여 주시기 바랍니다.

년      월     일

소 속/직 급
성 명	(서 명)

한국상하수도협회장 귀하

[별지 제15호]

서약서

상기 본인은 한국상하수도협회 옥내급수관 관리위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수

2. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지

3. 위원회 직무와 관련된 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지

4. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지

5. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생한 경우 회피

6. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지

7. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선행위 금지

8. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이들을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년      월     일

소 속/직 급
성 명	(서 명)

한국상하수도협회장 귀하

[별지 제16호]

위 촉 장

귀하

옥내급수관 시공·관리 우수업체 등록제도 운영지침 제4조제6항의 규정에 따라 귀하를 옥내급수관 관리위원회 위원으로 위촉합니다.

20  년   월   일

한국상하수도협회장  (인)